Zadanie Nr 11

Wykorzystując instrukcję przekaźnika bistabilnego BIS-411 uzupełnij rysunek z następnej strony.

W układzie oprócz części z przekaźnikiem sterującym pracą opraw oświetleniowych należy podłączyć gniazdo jednofazowe.

Każdy z tych dwóch obwodów powinien być zabezpieczony osobnym wyłącznikiem nadprądowym, a obecność zasilania powinna być sygnalizowana osobną dla każdego obwodu lampką kontrolną .

Uzupełniony rysunek proszę przesłać na adres [pracujemyzsz3@wp.pl](mailto:pracujemyzsz3@wp.pl)

Termin odsyłania pracy 26 maja

